平成２７年６月１７日

**ＬＰガス自動車用カップリングＯリングの注文について**

昨年試用試験をお願い致しました、ＬＰガス自動車普及促進協議会開発の潤滑剤（グリース）を使用しないＯリングの作製希望がありました。発注個数を決めるため、注文個数をお知らせください。

単価　：　１２０円（税込）　【１００個単位でご注文ください】

送料　：　実費

納期　：　発注後２か月

Ｏリング開発の背景；

ＬＰガス液体噴射型の自動車を生産しているトヨタ、日産よりポンプ保護のため従前の仕様より細かいフィルターに変更しているため異物が捕集されやすくなった。

捕集物を分析するとスタンドに使用しているグリースに含まれている増ちょう剤（粘度を増すための薬剤）に要因があるとの結論となった。

この対応のためグリースの使用を止めてほしい、出来なければ使用量を最小限にしてほしいとの要請がＬＰガス業界にありました。

開発したＯリングの特徴；

グリースの塗布がされなくても潤滑性と強度を高めた機能を持たせています。

機能性は次の数値となっています。（化合物の物性試験）

・耐熱性 １５０℃　　 （ＪＩＳ　Ｋ　６２５７）

・低温性 －４８℃　　　（ＪＩＳ　Ｋ　６２６１）

・硬さ 　７２Duro A（ＪＩＳ　Ｋ　６２５３）

**Ｏリング　注文票**

注文個数

貴社名

ご担当者名

住所

電話番号